KOUØOVÉ TRUBICE KT-1








Pøed použitím si peèlivì prostudujte návod a pøi používání dodržujte uvedené pokyny.





Všeobecnì





     Kouøové trubice jsou urèeny k zjiš�ování smìru proudìní vzduchu pøi budování úèinných, moderních vìtracích zaøízení v dùlních a prùmyslových provozech, kde je potøeba sledovat proudìní vzduchu.


     Obtíže pøi budování vìtracích zaøízení jsou nejèastìji zpùsobovány tím, že proudìní vzduchu pøedpokládané teorií probíhá v dùsledku nejrùznìjších okolností jinými cestami. Výsledkem toho je skuteènost, že vìtrání daného prostoru je nedostateèné, nebo� dochází k výskytu lokálních nepøístupnì zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší.








Použití





Hornictví: V hlubinných dolech lze pomocí kouøových trubic bezpeènì urèovat smìr proudìní 	dùlních vìtrù, a to i pøi nejmenším proudìní vzduchu, napøíklad pøi vznikajících 	záparách.





Prùmysl: 	V prùmyslových provozech jsou kouøové trubice spolehlivým prostøedkem ke 	zjiš�ování netìsností potrubních vedení nebo uzávìrù (dveøe, okna), za nimiž je 	pøetlak nebo podtlak.





     Zjiš�ování netìsností (falešného vzduchu) v kanálech pøídavného vzduchu v kotelnách a topných zaøízeních,





     zjiš�ování smìru proudìní vzduchu v provìtrávacích sušících komorách,





     sledování pohybu vzduchu v místnostech pøi odhadu prostorového rozložení látek škodících dýchání.





     Pomocí kouøových trubic je usnadnìno vyhodnocování analýz vzduchu v místnostech v tìch pøípadech, kdy mìøení nelze provádìt na správném místì.





     Použití kouøových trubic najde uplatnìní zvláštì v místnostech a provozovnách, ve kterých se pracuje s hoølavými nebo výbušnými materiály, jako napøíklad v lakýrnických provozovnách, nebo� kouø kouøové trubice je „studený“ a v tìchto prostorách ho lze použít bez jakéhokoliv nebezpeèí.








Provedení zkoušky





     Kouøové trubice se používají ve spojení  s malým dmychacím pryžovým balónkem. Kouøová trubice se odlamovaèem hrotù odlomí na obou koncích. Plný konec trubice se zasune do balónku. Po stisknutí balónku uniká z detekèní trubice zøetelný bílý kouø, který je unášen proudem vzduchu, takže smìr proudìní vzduchu se stane snadno viditelným. Tento kouø je podstatnì hustìjší než kouø z cigaret. Každé trubice lze opakovanì používat tak dlouho, pokud vyvíjí kouø. Pøi pøerušení jejího užívání se trubice vyjme z balónku a její konce uzavøou nasunutím pryžových koncovek.








4.  UPOZORNÌNÍ: 





	Pøi odlamování hrotu trubièky je nutné dbát zvýšené opatrnosti pøed možným odletování sklenìných støípkù. 


	Po odlomení hrotu se nesmí manipulovat s trubièkou proti oèím  nebo proti šatùm (možnost vypadnutí èásteèek náplnì).


	Kouøové trubice obsahuje agresivní látky, které se bìhem zkoušky zahøívají.


	Použité i nepoužité trubièky se nesmìjí dostat do rukou dìtí.


	Pøi náhodném rozbití trubièky nebo jakémkoliv zasažení náplní proveïte dùkladný oplach zasaženého místa vodou.








Pokyny pro skladování





     Kouøové trubice skladujte v uzavøeném, suchém, chladném a dobøe vìtraném prostoru pøi teplotách +5 až +30 °C a s relativní vlhkostí vzduchu maximálnì 70 %.








Zneškodnìní výrobku





     Použité trubièky i obal odkládejte na místì urèeném obcí pro nebezpeèné odpady.


